**ALLEGATO 20**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA**

(ex. art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.)

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFICAZIONE DEL LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO** | |
| Impresa affidataria | **Da inserire in seguito all’aggiudicazione** |
| Contratto di appalto | Procedura aperta tramite Sintel, suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento dei servizi di pulizia presso vari edifici comunali. |
| Oggetto dell’appalto | Servizi di pulizia |
| Breve descrizione delle attività oggetto dell’appalto | L’appalto del servizio di pulizia è suddiviso nei seguenti lotti:  **Lotto n. 1:** Sede del Palazzo Municipale con adiacente Parcheggio Sotterraneo (via Maggiolini/Fantoni/Brustolon);  **Lotto n. 2:** Pinacoteca-Museo D’Arte Contemporanea, Palazzo Terragni, Villa Baldironi Reati, Biblioteca;  **Lotto n. 3:** Centro Diurno Anziani, Centro Civico S. Margherita, Centro Civico Bareggia, Edificio di Via Conti – Cubotto, Centro Informagiovani, Servizi Igienici Mercato Comunale P.le degli Umiliati, Magazzino Comunale di Via Leopardi, Sala d’attesa e Servizi Igienici della Stazione Ferroviaria – P.le Stazione, Servizi Igienici del Cimitero Urbano;  **Lotto n. 4:** Asilo Nido Comunale. |
| Data prevista di inizio attività | 01/06/2015 |
| Data prevista di fine attività | 31/12/2017 |
| Importo dell’appalto inclusi gli oneri di sicurezza da interferenze | Lotto n. 1: €. 135.000,00 IVA esclusa;  Lotto n. 2: €. 152.300,00 IVA esclusa;  Lotto n. 3: €. 123.500,00 IVA esclusa;  Lotto n. 4: €. 150.550,00 IVA esclusa. |
| Responsabile della impresa affidataria | **Da inserire in seguito all’aggiudicazione** |
| Luoghi di esecuzione delle attività oggetto dell’appalto | Vari edifici di proprietà e di utilizzo comunale la cui ubicazione risulta indicata nei mansionari allegati. |
| Numero di lavoratori occupati nelle attività oggetto dell’appalto | **Da inserire in seguito all’aggiudicazione** |
| Tipologia di presenza | Giornaliera e periodica come meglio specificato nei mansionari allegati. |
| Lavoratori del Committente presenti durante le attività dell’appalto e rischi di interferenza potenzialmente presenti | Al fine di eliminare o quantomeno di ridurre al minimo ogni rischio di interferenza, la generalità delle prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite in orari non coincidenti all’attività della committenza, tenendo conto, pertanto, degli orari giornalieri di funzionamento dei vari servizi comunali presso ciascuno stabile.  Durante l’espletamento dei servizi di pulizia presso i diversi servizi igienici ricompresi negli edifici oggetto dell’appalto, sempre al fine di eliminare o quantomeno di ridurre al minimo ogni rischio di interferenza, i servizi igienici non dovranno essere accessibile all’utenza.  Gli orari di espletamento delle prestazioni ordinarie sono analiticamente indicati nei mansionari allegati relativi a ciascuno stabile comunale. |

| **VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE** |
| --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1) Rischi per la caduta di persone o materiali dall’alto** | | 🗹 Prevedibile | 🞎 NON Prevedibile |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | |
| 🗹 | Riunioni periodiche di coordinamento | | |
| 🗹 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | |
| 🗹 | Luoghi di lavoro segregati | | |
| 🗹 | Segnaletica di sicurezza specifica | | |
| 🗹 | Delimitazione dell’area di lavoro mediante:  🗹 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.  🗹 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).   * + Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). | | |
| 🗹 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | |
| 🞎 | Altro (specificare) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2) Rischi di seppellimento e/o annegamento** | | 🞎 Prevedibile | 🗹 NON Prevedibile |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | |
| 🞎 | Riunioni periodiche di coordinamento | | |
| 🞎 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | |
| 🞎 | Luoghi di lavoro segregati | | |
| 🞎 | Segnaletica di sicurezza specifica | | |
| 🞎 | Delimitazione dell’area di lavoro mediante:   * + Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.   + Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).   + Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). | | |
| 🞎 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | |
| 🞎 | Altro (specificare) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3) Rischi di folgorazione** | | 🗹 Prevedibile | 🞎 NON Prevedibile |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | |
| 🗹 | Riunioni periodiche di coordinamento | | |
| 🞎 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | |
| 🗹 | Luoghi di lavoro segregati | | |
| 🗹 | Segnaletica di sicurezza specifica | | |
| 🗹 | Delimitazione dell’area di lavoro mediante:  🗹 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.  🗹 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).   * + Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). | | |
| 🗹 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | |
| 🞎 | Altro (specificare) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4) Rischi di infortunio per utilizzo di attrezzature taglienti o pungenti** | | 🗹 Prevedibile | 🞎 NON Prevedibile |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | |
| 🗹 | Riunioni periodiche di coordinamento | | |
| 🗹 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | |
| 🞎 | Luoghi di lavoro segregati | | |
| 🗹 | Segnaletica di sicurezza specifica | | |
| 🗹 | Delimitazione dell’area di lavoro mediante:  🗹 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.  🗹 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).   * + Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). | | |
| 🗹 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | |
| 🞎 | Altro (specificare) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5) Rischi di infortunio per movimentazione manuale dei carichi** | | 🗹 Prevedibile | 🞎 NON Prevedibile |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | |
| 🗹 | Riunioni periodiche di coordinamento | | |
| 🞎 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | |
| 🞎 | Luoghi di lavoro segregati | | |
| 🗹 | Segnaletica di sicurezza specifica | | |
| 🞎 | Delimitazione dell’area di lavoro mediante:   * + Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.   + Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).   + Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). | | |
| 🗹 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | |
| 🞎 | Altro (specificare) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6) Rischi di esposizione a rumore** | | 🗹 Prevedibile | 🞎 NON Prevedibile |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | |
| 🗹 | Riunioni periodiche di coordinamento | | |
| 🗹 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | |
| 🗹 | Luoghi di lavoro segregati | | |
| 🗹 | Segnaletica di sicurezza specifica | | |
| 🗹 | Delimitazione dell’area di lavoro mediante:  🗹 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.  🗹 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).   * + Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). | | |
| 🗹 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | |
| 🗹 | Utilizzo di tappi o cuffie auricolari durante l’espletamento delle prestazioni, nel caso di rumore eccessivo | | |
| 🞎 | Altro (specificare) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7) Rischi di esposizione a campi elettromagnetici / radiazioni ionizzanti** | | 🞎 Prevedibile | 🗹 NON Prevedibile |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | |
| 🞎 | Riunioni periodiche di coordinamento | | |
| 🞎 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | |
| 🞎 | Luoghi di lavoro segregati | | |
| 🞎 | Segnaletica di sicurezza specifica | | |
| 🞎 | Delimitazione dell’area di lavoro mediante:   * + Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.   + Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).   + Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). | | |
| 🞎 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | |
| 🞎 | Altro (specificare) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8) Rischi di esposizione a sostanze irritanti o nocive o agenti cancerogeni** | | 🗹 Prevedibile | 🞎 NON Prevedibile |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | |
| 🗹 | Riunioni periodiche di coordinamento | | |
| 🞎 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | |
| 🗹 | Luoghi di lavoro segregati | | |
| 🗹 | Segnaletica di sicurezza specifica | | |
| 🗹 | Delimitazione dell’area di lavoro mediante:  🗹 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.  🗹 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).   * + Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). | | |
| 🗹 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | |
| 🗹 | Altro: Nell’utilizzo di detergenti, disinfettanti e di qualunque altro prodotto destinato alla pulizia rispettare le indicazioni contenute nelle schede tecniche e di sicurezza del prodotto medesimo. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9) Rischi di esposizione ad agenti biologici** | | 🞎 Prevedibile | 🗹 NON Prevedibile |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | |
| 🞎 | Riunioni periodiche di coordinamento | | |
| 🞎 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | |
| 🞎 | Luoghi di lavoro segregati | | |
| 🞎 | Segnaletica di sicurezza specifica | | |
| 🞎 | Delimitazione dell’area di lavoro mediante:   * + Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.   + Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).   + Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). | | |
| 🞎 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | |
| 🞎 | Altro (specificare) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **10) Rischi di esposizione a gas, fumi, vapori, polveri** | | 🗹 Prevedibile | 🞎 NON Prevedibile |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | |
| 🗹 | Riunioni periodiche di coordinamento | | |
| 🞎 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | |
| 🗹 | Luoghi di lavoro segregati | | |
| 🗹 | Segnaletica di sicurezza specifica | | |
| 🗹 | Delimitazione dell’area di lavoro mediante:  🗹 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.  🗹 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).   * + Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). | | |
| 🗹 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | |
| 🞎 | Altro (specificare) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **11) Rischi per l’uso di sostanze infiammabili e/o esplosive** | | 🞎 Prevedibile | 🗹 NON Prevedibile |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | |
| 🞎 | Riunioni periodiche di coordinamento | | |
| 🞎 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | |
| 🞎 | Luoghi di lavoro segregati | | |
| 🞎 | Segnaletica di sicurezza specifica | | |
| 🞎 | Delimitazione dell’area di lavoro mediante:   * + Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.   + Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).   + Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). | | |
| 🞎 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | |
| 🞎 | Estintori ubicati nelle immediate vicinanze dell’area di lavoro | | |
| 🞎 | Altro (specificare) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **12) Rischi di infortuni per proiezione di schegge e/o scintille** | | 🞎 Prevedibile | 🗹 NON Prevedibile |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | |
| 🞎 | Riunioni periodiche di coordinamento | | |
| 🞎 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | |
| 🞎 | Luoghi di lavoro segregati | | |
| 🞎 | Segnaletica di sicurezza specifica | | |
| 🞎 | Delimitazione dell’area di lavoro mediante:   * + Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.   + Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).   + Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). | | |
| 🞎 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | |
| 🞎 | Estintori ubicati nelle immediate vicinanze dell’area di lavoro | | |
| 🞎 | Altro (specificare) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **13) Rischi per utilizzo apparecchi per sollevamento carichi** | | 🗹 Prevedibile | 🞎 NON Prevedibile |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | |
| 🗹 | Riunioni periodiche di coordinamento | | |
| 🗹 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | |
| 🞎 | Luoghi di lavoro segregati | | |
| 🗹 | Segnaletica di sicurezza specifica | | |
| 🗹 | Delimitazione dell’area di lavoro mediante:  🗹 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.  🗹 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).   * + Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). | | |
| 🗹 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | |
| 🞎 | Altro (specificare) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **14) Rischi per necessità di passaggio di persone nell’area dei lavori** | | 🗹 Prevedibile | 🞎 NON Prevedibile |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | |
| 🗹 | Riunioni periodiche di coordinamento | | |
| 🗹 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | |
| 🗹 | Luoghi di lavoro segregati | | |
| 🗹 | Segnaletica di sicurezza specifica | | |
| 🗹 | Delimitazione dell’area di lavoro mediante:  🗹 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.  🗹 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). | | |
| 🗹 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | |
| 🞎 | Durante l’espletamento dei servizi di pulizia presso i diversi servizi igienici ricompresi negli edifici oggetto dell’appalto, i servizi igienici non dovranno essere accessibile all’utenza. Utilizzare l’apposita segnaletica. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **15) Rischi di caduta per la creazione di ostacoli nell’area dei lavori** | | 🗹 Prevedibile | 🞎 NON Prevedibile |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | |
| 🗹 | Riunioni periodiche di coordinamento | | |
| 🗹 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | |
| 🗹 | Luoghi di lavoro segregati | | |
| 🗹 | Segnaletica di sicurezza specifica | | |
| 🗹 | Delimitazione dell’area di lavoro mediante:  🗹 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.  🗹 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).   * + Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). | | |
| 🗹 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | |
| 🞎 | Altro (specificare) | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **16) Rischi di infortunio per l’impiego di carrelli elevatori** | | | 🞎 Prevedibile | 🗹 NON Prevedibile |
| Se SI specificare: | |  | | |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | | |
| 🞎 | Riunioni periodiche di coordinamento | | | |
| 🞎 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | | |
| 🞎 | Luoghi di lavoro segregati | | | |
| 🞎 | Segnaletica di sicurezza specifica | | | |
| 🞎 | Delimitazione dell’area di lavoro mediante:   * + Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.   + Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).   + Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). | | | |
| 🞎 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | | |
| 🞎 | Altro (specificare) | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **17) Rischi di incendio causato dalle lavorazioni eseguite** | | 🞎 Prevedibile | 🗹 NON Prevedibile |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | |
| 🞎 | Riunioni periodiche di coordinamento | | |
| 🞎 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | |
| 🞎 | Luoghi di lavoro segregati | | |
| 🞎 | Segnaletica di sicurezza specifica | | |
| 🞎 | Delimitazione dell’area di lavoro mediante:   * + Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.   + Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).   + Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). | | |
| 🞎 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | |
| 🞎 | Estintori ubicati nelle immediate vicinanze dell’area di lavoro | | |
| 🞎 | Altro (specificare) | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **18) Rischi di caduta per la creazione di aperture nel suolo o per rimozione di parapetti esistenti** | | | 🞎 Prevedibile | 🗹 NON Prevedibile |
| Se SI specificare: | |  | | |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | | |
| 🞎 | Riunioni periodiche di coordinamento | | | |
| 🞎 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | | |
| 🞎 | Luoghi di lavoro segregati | | | |
| 🞎 | Segnaletica di sicurezza specifica | | | |
| 🞎 | Delimitazione dell’area di lavoro mediante:   * + Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.   + Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).   + Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). | | | |
| 🞎 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | | |
| 🞎 | Altro (specificare) | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **19) Rischi di scivolamento per presenza di prodotti o materiali scivolosi** | | 🗹 Prevedibile | 🞎 NON Prevedibile |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | |
| 🗹 | Riunioni periodiche di coordinamento | | |
| 🗹 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | |
| 🗹 | Luoghi di lavoro segregati | | |
| 🗹 | Segnaletica di sicurezza specifica | | |
| 🗹 | Delimitazione dell’area di lavoro mediante:  🗹 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.  🗹 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).   * + Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). | | |
| 🗹 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | |
| 🗹 | Utilizzare l’apposita segnaletica pavimenti bagnati | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **20) Rischi per la presenza di materiali contenenti amianto** | | | 🞎 Prevedibile | 🗹 NON Prevedibile |
| Se SI specificare: | |  | | |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | | |
| 🞎 | Riunioni periodiche di coordinamento | | | |
| 🞎 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | | |
| 🞎 | Luoghi di lavoro segregati | | | |
| 🞎 | Segnaletica di sicurezza specifica | | | |
| 🞎 | Delimitazione dell’area di lavoro mediante:   * + Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.   + Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).   + Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). | | | |
| 🞎 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | | |
| 🞎 | Divieto assoluto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su tali materiali. In caso di necessità rivolgersi al Committente | | | |
| 🞎 | Altro (specificare) | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **21) Rischi microclima (caldo/freddo) in caso di disattivazione degli impianti o lavori da eseguire con serramenti aperti** | | | 🞎 Prevedibile | 🗹 NON Prevedibile |
| Se SI specificare: | |  | | |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | | |
| 🞎 | Riunioni periodiche di coordinamento | | | |
| 🞎 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | | |
| 🞎 | Luoghi di lavoro segregati | | | |
| 🞎 | Segnaletica di sicurezza specifica | | | |
| 🞎 | Delimitazione dell’area di lavoro mediante:   * + Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.   + Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).   + Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). | | | |
| 🞎 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | | |
| 🞎 | Altro (specificare) | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **22) Rischi per vie d’esodo o porte di emergenza ostruite o in manutenzione** | | 🗹 Prevedibile | 🞎 NON Prevedibile |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | |
| 🗹 | Riunioni periodiche di coordinamento | | |
| 🞎 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | |
| 🞎 | Luoghi di lavoro segregati | | |
| 🞎 | Segnaletica di sicurezza specifica | | |
| 🞎 | Delimitazione dell’area di lavoro mediante:   * + Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.   + Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).   + Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). | | |
| 🗹 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | |
| 🞎 | Altro (specificare) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **23) Rischi di segregazione per lavori che si protraggono oltre l’orario di lavoro in assenza di personale del Committente** | | 🗹 Prevedibile | 🞎 NON Prevedibile |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | |
| 🗹 | Riunioni periodiche di coordinamento | | |
| 🞎 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | |
| 🞎 | Segnaletica di sicurezza specifica | | |
| 🗹 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | |
| 🞎 | Altro (specificare) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **23) Rischi di interferenza con le attività di altre Imprese o lavoratori autonomi contemporaneamente presenti** | | 🗹 Prevedibile | 🞎 NON Prevedibile |
| *Misure di prevenzione e protezione da adottare:* | | | |
| 🗹 | Riunioni periodiche di coordinamento | | |
| 🗹 | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria | | |
| 🗹 | Segnaletica di sicurezza specifica | | |
| 🗹 | Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire | | |
| 🞎 | Altro (specificare) | | |

*Nota:* Qualora si verifichino ulteriori situazioni specifiche che non possono essere evitate, oltre alle interferenze tra le attività sopra riportate, è necessario che il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice contatti immediatamente il preposto della sede per concordare le misure di prevenzione e protezione.

| **COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI INTERFERENZA** |
| --- |

Richiamato l’art. 26, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, si specificano di seguito i costi della sicurezza delle interferenze (non soggetti a ribasso) relativi ad ogni singolo lotto.

Detti importi complessivi sono dati dalla somma dei costi della sicurezza inerenti le riunioni di coordinamento tra Committente e Impresa Affidataria (n. 3 nel corso di durata dell’appalto), l’informazione, la formazione e l’addestramento del personale, la dotazione al personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva, la segnaletica di sicurezza occorrente per l’esecuzione delle prestazioni, i macchinari e le attrezzature da utilizzare per l’espletamento del servizio.

**LOTTO N. 1**: costo della sicurezza delle interferenze (non soggetto a ribasso): €. 3.250,00 Iva esclusa;

**LOTTO N. 2**: costo della sicurezza delle interferenze (non soggetto a ribasso): €. 3.500,00 Iva esclusa;

**LOTTO N. 3**: costo della sicurezza delle interferenze (non soggetto a ribasso): €. 4.150,00 Iva esclusa;

**LOTTO N. 4**: costo della sicurezza delle interferenze (non soggetto a ribasso): €. 3.300,00 Iva esclusa.

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA**

(ex. art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.)

Il datore di lavoro, ai fini dell’affidamento dei lavori/servizi ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, (o di una singola unità produttiva della stessa), ha provveduto a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

al fine di:

- cooperare con i datori di lavoro (inclusi i subappaltatori) all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Il datore di lavoro ha provveduto, pertanto, ad effettuare la valutazione dei rischi interferenziali in relazione ai lavori / servizi oggetto dell’appalto, con lo scopo di adottare misure idonee per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le conclusioni di tale valutazione sono riportate nel presente documento.

Ciascun concorrente dovrà dichiarare di essere stato informato riguardo tutti gli aspetti antinfortunistici e prevenzionistici, di aver preso visione del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali e di accettarne i contenuti, impegnandosi a fornire alla Committente tutte le informazioni necessarie sui rischi derivanti dalla propria lavorazione.

Si conviene che per qualsiasi modifica o integrazioni alle modalità di esecuzione lavori/servizi che riguardino la valutazione dei rischi e le relative misure di coordinamento, la Ditta Appaltatrice dovrà informare immediatamente la Committente che provvederà all’aggiornamento del presente documento.